**南方医科大学第五附属医院**

**篮球场工程项目**

**院内采购文件**

**项目编号：NYWYG20230002**

**日 期：2023年12月**

**目 录**

**[第一部分 报名邀请函 1](#_Toc5276)**

**[第二部分 用户需求书 2](#_Toc10377)**

**[第三部分 资料整理注意事项 5](#_Toc11074)**

**[第四部分 评分标准 6](#_Toc11785)**

**[第五部分 相关格式文件 8](#_Toc29066)**

**[第六部分 合同模板（成功报名后获取） 2](#_Toc13355)3**

**[第一部分 报名邀请函](#_Toc17950)**

根据我院业务发展需要，拟对篮球场工程进行采购，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

**一、采购需求**

**1.项目编号：**NYWYG20230002

**2.项目名称：**南方医科大学第五附属医院篮球场工程项目

**3.项目限价:**49.8万元

**4.采购内容及要求：**详见第二部分用户需求书

**二、提供资料相关事项**

**1.报名截止时间：**2023年12月6日下午17点30分

**2.报名方式：**电子邮件报名

**3.报名所需提供资料及要求**：详见采购公告附件3报名资料

**\*温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。**

**4.评审时间及地点：**待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

**三、供应商资格要求**

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织， 响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.本项目不接受联合体，不允许转包和违法分包。需提供书面承诺，内容必须包含相关文字内容，格式自拟，并加盖供应商公章。

**注：供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。**（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）

**四、联系方式。**

冯老师：020-62236261（采购业务咨询） 邮箱：nywycgb@126.com

郑老师：020-62236191（项目需求咨询）

刘老师：020-62236105（投诉举报电话）

联系时间（工作日）：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

南方医科大学第五附属医院

2023年12月1日

1. **用户需求书**

**一、工程概况**

1.工程名称：南方医科大学第五附属医院篮球场工程项目

2.工程地点：广州市从化区从城大道566号

3.建设规模和内容：建设2个标准篮球场，建设规模1344㎡（42m×32m），包含一个开放式篮球场576㎡（18m×32m）、一个封闭式篮球场768㎡（24m×32m，其中观看区4m×32m），建设内容详见附件。

**二、工程限价**

1.本工程最高限价：498000.00元。价格包含但不限于设计、施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包临时设施、包完工后场地清洁、包建筑及装修垃圾外运、包成品半成品的保护、包验收、包保修）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

**三、工期要求**

自成交之日起60个日历天内完成全部建设内容。

**四、工程质量要求**

1.执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，质量达到合格或以上验收质量等级标准。

2.供应商须根据采购文件要求编制设计文件，设计文件经采购人确认方可实施，施工须符合设计文件的要求。

3.硅PU和围网的技术参数要求详见附件1，供应商拟采用的材料须满足相应要求。所有材料须在采购前把样板报给采购人选定，在进场时报验，并提供质量合格证明文件。采购人随机抽样送检，如有送检不合格材料，一律退场和返工处理，并由供应商承担全部费用。

4.供应商需提供施工方案，内容包括但不限于：①篮球场平面设计图；②主要材料介绍（明确拟采用的主要材料品牌和技术参数，包括硅PU、丙烯酸、围网等）；③施工工艺和施工工期；④质量保证措施。

**五、安全文明施工要求**

1.符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

2.在工程施工期间，必须配备专职安全员，所有人员应持证上岗。严格遵守各项规章制度，并承担由于自身措施不力造成的事故责任和发生费用。

3.供应商应负责整个场地的卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁，施工建筑垃圾应全部清运出现场。

4.采购人不提供供应商施工人员食宿用地，供应商需自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题，并不得影响采购人正常生产经营和院区环境。

**六、合同金额的确定和调整**

1.合同金额为成交报价。供应商完成设计文件编制并经采购人确认后，采购人委托第三方造价咨询机构根据设计文件编制工程量清单及预算价，如合同金额高于预算价，则合同金额调整为预算价。

2.采购人须确保设计文件的完整性和可靠性，对于采购文件没有列出，但影响项目正常建设和使用的必要组成部分，采购人有责任给予补充。合同金额不因成交人的缺项漏项等一切原因做出调整。

**七、工程款支付和结算**

1.签订合同后，采购人向供应商支付项目合同金额的10%作为预付款。

2.完成项目全部工作量并经竣工验收合格后，采购人向供应商支付至项目合同金额的60%。

3.供应商提供竣工图和工程量清单等结算资料，根据采购人委托的第三方评审的结算后的浮动率，采购人向供应商支付至项目结算总价的97%。

4.剩余项目结算总价的3%作为工程质量保证金，质保期满且无违约责任30日内无息支付。

5.上述每笔款项支付前，供应商应向采购人提供等额、合法、有效的发票。因供应商未开具合法有效的发票导致采购人付款迟延的，责任由供应商承担。

6.供应商须如实编制工程结算。如果供应商报送的工程结算审减率超过10%的项目，其审计费用由供应商支付（按《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）附件收费标准表第5条执行）,在工程尾款中直接扣除，并不需征得供应商同意。

**八、工程验收方式**

1.工程验收以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准和设计文件为依据。

2.隐蔽工程、主要部位和工程整体在供应商自检合格后，通知采购人一同检查验证，采购人接通知后3天内到场验收，经检验合格方进行下一工序的施工。如果工程质量不符合设计要求或不满足施工验收规范等有关规定，采购人要求投标人停工和返工时，供应商必须立即执行，并承担由此而产生的各种费用，工期不予顺延。

3.工程竣工后3天，由供应商通知采购人验收，并在竣工后 10天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由供应商在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用和工期由供应商承担。如供应商拒绝整改或经整改超过3天但仍无法通过验收的，采购人有权另行委托第三方进行整改，相关全部费用均由供应商承担且工期不予顺延。同时，供应商应赔偿由此给采购人造成的全部损失。

**九、工程保质保修**

1.工程保质期不低于2年，自竣工验收合格之日起计算。

2.保修范围：除使用过程人为损坏、不可抗力因素损坏外，任何质量问题，包括但不限于工程各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、开裂等。

3.供应商应在通知后3天内安排保修，紧急情况需在24小时内完成修复,未在约定时间内安排保修，采购人可自行派人维修，产生费用由供应商负责，并在未支付的项目总价款内扣除与代修费用等额金额，不足的由供应商补足，供应商不得对费用提出异议。

4.质保期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

**十、违约责任**

1.供应商单方面解除合同，应向采购人支付项目金额总价20%的违约金。

2.供应商供未能按合同规定时间完成工程内容，从逾期之日起每日按合同总价2‰的数额向采购人支付违约金，累计不超过合同总价的3%；逾期10天以上的，采购人有权解除合同，供应商按合同金额总价的20%向采购人支付违约金，由此造成的采购人经济损失由供应商承担。

3.供应商同意，采购人有权从质量保证金或未支付的合同价款中，扣除供应商应支付的违约金、损害赔偿金等。上述款项不足的，供应商应当补足。

4.供应商采用的材料、工程施工、履行保修义务或履行合同其他义务不符合采购文件、响应文件或合同规定的，采购人有权不予验收，并且供应商须向采购人支付合同金额总价5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，供应商应当补足。

5.供应商不得将合同转包或分包给第三方，若供应商擅自转包、分包的，采购人有权单方解除合同，供应商应向采购人支付合同金额总价20%的违约金，并赔偿采购人超过违约金的经济损失，由此引发造成合同以外的第三人人身或财产损害的，均由供应商负责赔偿。

6.因供应商原因导致合同被终止或被解除时，采购人有权决定是否接受与本工程有关的属于供应商在现场的一切设施、材料，或要求供应商自负费用承担现场的设施、材料清理工作。

**十一、其他**

1.评审现场供应商需提供施工方案PPT介绍，施工方案内容包括但不限于：①篮球场平面设计图；②主要材料介绍（明确拟采用的主要材料品牌和技术参数，包括硅PU、丙烯酸、围网等）；③施工工艺和施工工期；④质量保证措施。（作为评分的主要内容）

2.样品要求：

2.1评审现场供应商需提供拟采用的硅PU和围网实物样品各一份（规格自拟）。

2.2供应商必须提供所有货品实物样品供评委评审，所提供的样品，将作为评分的重要依据。

2.3如在评审会议开始时没有提供样品，其样品得分则为零分。

2.4成交供应商提供的样品不作退还，作为采购人合同结算时验收的标准依据。

**备注：**

1.标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。

4.报价要求：本项目采用多轮次报价，各供应商现场再次统一填写总价报价表。

5.供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

（4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

（9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（11）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（12）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

**第三部分** **资料整理注意事项**

1.供应商在报名资料的基础上，根据采购文件第四部分相关格式目录内容完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

**2.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。**

3.响应文件需要一正伍副共6份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

4.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商环节者，一切后果由供应商自负。

5.供应商携带密封的响应文件参加院内采购评审会议。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

**第四部分 评分标准**

**南方医科大学第五附属医院篮球场工程项目评分表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** | **评分** |
| **供应商**  **资质**  **（9分）** | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得3分，最高得9分。未提供不得分。  **注：须提供证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图，证书状态必须为“有效”，不提供不得分。** | 9分 |
| **同类项目业绩**  **(10分)** | 供应商提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类篮球场建设项目业绩，每提供一个业绩证明材料得2分，本项最高得10分。未提供不得分。**注：（1）同一业主的多个业绩按一个业绩计算；（2）供应商需提供业绩合同关键页（包括：含相关供货内容的合同页、盖章页、合同签订日期页等）及加盖供应商公章；（3）业绩时间以合同的签订时间为准。** | 10分 |
| **现场述标(46分)** | **根据供应商现场述标情况，述标以PPT进行，PPT无相关内容不得分。无PPT介绍本项不得分。本项最高得46分。**  **1.平面设计图：本小项最高得14分。**  （1）制图规范、尺寸详细、划线标准、内容完善，充分考虑现场实际环境，完全满足或优于采购文件要求，得14分；  （2）制图较规范、尺寸较详细、划线较标准、内容较完善，基本满足招标文件要求，得9分；  （3）制图不规范、尺寸不详细、划线不标准、内容不完善，不满足招标文件要求，得3分。  **2.主要材料：供应商须提供相关证明材料，本小项最高得14分。**  （1）拟采用的主要材料品牌为市场中等以上档次，物理性能和环保要求等技术参数完全满足或优于采购文件要求，得14分；  （2）拟采用的主要材料品牌为市场中等档次，物理性能和环保要求等技术参数基本满足采购文件要求，得9分；  （3）拟采用的主要材料品牌为市场中等以下档次，物理性能和环保要求等技术参数不完全满足采购文件要求，得3分。  **3.施工工艺：本小项最高得6分。**  （1）施工时规定的要求、规范内容详细，能结合本项目需求制定有针对性的措施，得6分；  （2）施工时规定的要求、规范内容较详细，能结合本项目需求制定，但针对性措施一般，得3分；  （3）施工时规定的要求、规范内容不详细，未结合本项目需求制定针对性措施，得1分。  **4.质量保证措施：本小项最高得6分。**  （1）结合本项目需求制定的质量保证措施内容详细，有针对性的措施，得6分；  （2）结合本项目需求制定的质量保证措施内容较详细，针对性的措施一般，得3分；  （4）结合本项目需求制定的质量保证措施内容不详细，无针对性的措施，得1分。  **5.工期保证措施：本小项最高得6分。**  （1）结合本项目需求制定的工期保证措施内容详细，有针对性的措施，得6分；  （2）结合本项目需求制定的工期保证措施内容较详细，针对性的措施一般，得3分；  （3）结合本项目需求制定的工期保证措施内容不详细，无针对性的措施，得1分。 | 46分 |
| **价格分**  **(35分)** | 本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×35×100% | 35分 |
| **合计** | | 100分 |

## 第五部分 相关格式文件

**南方医科大学第五附属医院**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*采购项目**

**响应文件**

项目编号：

公司名称：

业务代表：

联系电话：

联系邮箱：

日 期：

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **页码范围** |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | / |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | / |
| 3 | 用户需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 4 | 评分自查表（报名成功后获得） | 第( )页 |
| 5 | 供应商营业执照复印件并加盖供应商公章 | 第( )页 |
| 6 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 7 | 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 8 | 本项目不接受联合体，不允许转包和违法分包。需提供书面承诺，内容必须包含相关文字内容，格式自拟，并加盖供应商公章。 | 第( )页 |
| 9 | 报价表（总报价表和分项报价表） | 第( )页 |
| 10 | 公司简介 | 第( )页 |
| 11 | 项目施工技术方案①篮球场平面设计图；②主要材料介绍（明确拟采用的主要材料品牌和技术参数，包括硅PU、丙烯酸、围网等）；③施工工艺和施工工期；④质量保证措施。（作为评分的主要内容）**现场同步需提供PPT介绍** | 第( )页 |
| 12 | 2020年以来同类项目业绩（需提供中标通知书或合同复印件等，并加盖公章） | 第( )页 |
| 13 | 公平竞争承诺书 | 第( )页 |
| 14 | 关于资格和响应文件的声明函 | 第( )页 |
| 15 | 公司认为需补充的相关资格文件或证明（格式自拟） | 第( )页 |
| 16 | **样品（评审现场需提供拟采用的硅PU和围网实物样品各一份）** | / |

**用户需求偏离表**

1. **项目内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**二、工程限价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**三、工期**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**四、工程质量要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**五、安全文明施工要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**六、合同金额的确定和调整**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**七、工程款支付和结算**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**八、工程验收方式**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**九、工程保质保修**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**十、违约责任**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**十一、合同条款**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**十二、其他**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离  （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**南方医科大学第五附属医院篮球场工程项目评分自查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** | **评分** | **自查得分** | **页码范围** |
| **供应商**  **资质**  **（9分）** | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得3分，最高得9分。未提供不得分。  **注：须提供证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台上http://cx.cnca.cn查询结果的截图，证书状态必须为“有效”，不提供不得分。** | 9分 |  | 第( )页 |
| **同类项目业绩**  **(10分)** | 供应商提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类篮球场建设项目业绩，每提供一个业绩证明材料得2分，本项最高得10分。未提供不得分。**注：（1）同一业主的多个业绩按一个业绩计算；（2）供应商需提供业绩合同关键页（包括：含相关供货内容的合同页、盖章页、合同签订日期页等）及加盖供应商公章；（3）业绩时间以合同的签订时间为准。** | 10分 |  | 第( )页 |
| **现场述标(46分)** | **根据供应商现场述标情况，述标以PPT进行，PPT无相关内容不得分。无PPT介绍本项不得分。本项最高得46分。**  **1.平面设计图：本小项最高得14分。**  （1）制图规范、尺寸详细、划线标准、内容完善，充分考虑现场实际环境，完全满足或优于采购文件要求，得14分；  （2）制图较规范、尺寸较详细、划线较标准、内容较完善，基本满足招标文件要求，得9分；  （3）制图不规范、尺寸不详细、划线不标准、内容不完善，不满足招标文件要求，得3分。  **2.主要材料：供应商须提供相关证明材料，本小项最高得14分。**  （1）拟采用的主要材料品牌为市场中等以上档次，物理性能和环保要求等技术参数完全满足或优于采购文件要求，得14分；  （2）拟采用的主要材料品牌为市场中等档次，物理性能和环保要求等技术参数基本满足采购文件要求，得9分；  （3）拟采用的主要材料品牌为市场中等以下档次，物理性能和环保要求等技术参数不完全满足采购文件要求，得3分。  **3.施工工艺：本小项最高得6分。**  （1）施工时规定的要求、规范内容详细，能结合本项目需求制定有针对性的措施，得6分；  （2）施工时规定的要求、规范内容较详细，能结合本项目需求制定，但针对性措施一般，得3分；  （3）施工时规定的要求、规范内容不详细，未结合本项目需求制定针对性措施，得1分。  **4.质量保证措施：本小项最高得6分。**  （1）结合本项目需求制定的质量保证措施内容详细，有针对性的措施，得6分；  （2）结合本项目需求制定的质量保证措施内容较详细，针对性的措施一般，得3分；  （4）结合本项目需求制定的质量保证措施内容不详细，无针对性的措施，得1分。  **5.工期保证措施：本小项最高得6分。**  （1）结合本项目需求制定的工期保证措施内容详细，有针对性的措施，得6分；  （2）结合本项目需求制定的工期保证措施内容较详细，针对性的措施一般，得3分；  （3）结合本项目需求制定的工期保证措施内容不详细，无针对性的措施，得1分。 | 46分 |  | 第( )页 |
| **价格分**  **(35分)** | 本项目的价格分：通过本项目审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。报价得分 = （评审基准价/最终报价）×35×100% | 35分 | / | / |
| **合计** | | 100分 | / | / |

**南方医科大学第五附属医院篮球场工程项目报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **数量** | **单位** | **总报价（元）** |
| 南方医科大学第五附属医院篮球场工程 | 1 | 项 | **人民币大写：**  **小写：** |

**备注：**

**1.温馨提示（金额大写）：**壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

**2.需按照工程报价清单内容提供分项报价表附后，注意需填写主要设备、材料品牌型号。**

**3.其他承诺：**

公司名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日 期： 年 月 日

**分项报价表**

**南方医科大学第五附属医院篮球场工程报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **单位** | **工程量** | **品牌型号(如有）** | **综合单价（元）** | **合计**  **(元）** |
| 1 | 篮球场基础 | 场地处理：树木移植；土方开挖和外运；废弃电缆开挖；场地平整和夯实。 | ㎡ | 1344 |  |  |  |
| 垫层：采用6%水泥石粉垫层，厚度10cm；采用挖机摊铺、平整，按要求设计排水坡度。 | ㎡ | 1344 |  |  |
| 基层：采用C25商品混凝土，厚度10cm；混凝土基础纵横方向应每隔5m切一道分隔缝,缝宽约1cm、缝深约10cm；地面进行结构找坡，坡度不少于3‰。 | ㎡ | 1344 |  |  |
| 排水沟：场地四周设置排水沟，含水沟开挖、砌筑、批荡；排水沟采用120mm厚砖砌体砌筑，20厚1:2.5水泥砂浆抹面；垫层采用100mm厚C15混凝土；排水沟内壁尺寸240mm×300mm；沟盖板规格300mm×500mm，沟盖板采用混凝土材质；排水沟内需做不少于0.5‰的纵向找坡,就近接入采购人医院雨水井。 | m | 150 |  |  |
| 2 | 硅PU | 封闭式篮球场（不含观看区）地面采用硅PU材料，厚度不少于5mm，包含封底层、弹性层、加强层、面层、画线。 | ㎡ | 640 |  |  |  |
| 3 | 丙烯酸 | 开放式篮球场地面采用丙烯酸材料，厚度不少于2mm，包含底涂、中涂、面层、画线（包含2片羽毛球场画线）。 | ㎡ | 576 |  |  |  |
| 4 | 围网 | 封闭式篮球场四周安装4m高组合式围网，立柱采用直径76mm镀锌管，横杠采用直径60mm镀锌管，立柱与横杠采用扣件+螺丝固定，颜色墨绿色。网丝采用包塑网丝，线径2.3mm\*3.6mm，网孔50mm\*50mm。 | ㎡ | 448 |  |  |  |
| 5 | 路灯  （双头灯杆） | 灯杆高度6m，采用直径114mm镀锌钢管，灯具采用400WLED灯具，每条灯杆配置2套灯具。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 6 | 路灯  （四头灯杆） | 灯杆高度6m，采用直径114mm镀锌钢管，灯具采用400WLED灯具，每条灯杆配置4套灯具。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 配电控制系统 | 包含控制开关，线路，主线采用4平方电缆线、灯线采用2.5平方电缆线，两个篮球场分开独立控制，需从医技急诊楼地下室电房接电，所有电缆线需穿管埋地。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 埋地式篮球架 | 国标篮球架，篮筐高度3.05m，采用钢化玻璃篮板、弹性篮圈。 | 付 | 2 |  |  |  |
| 9 | 移动式羽毛球柱 | 移动式羽毛球柱，150kg/付，配网。 | 付 | 4 |  |  |  |
| 10 | 主席台、看台 | 封闭式篮球场观看区设置主席台、看台，可同时容纳80人，采用砖混结构基础，安装塑胶看台椅。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 打包箱式器材室 | 封闭式篮球场观看区内设置打包箱式器材室，面积不小于18㎡，立柱横梁均采用镀锌材料，墙板采用彩钢复合板，厚度50mm，具有采用防火、保温隔热等特点。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 洗手盆 | 封闭式篮球场观看区内安装2个304不锈钢材质洗手盆，包含给排水管。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 其他 | **（如有，各供应商根据实际情况补充填写）** |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **人民币大写： 小写： 元** | | | | | |

公司名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日 期： 年 月 日

**法定代表人资格证明书**

兹证明， 同志， （性别），现任我司 职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期：

 

**法定代表人授权委托书**

**本授权书声明：**

注册于 （公司地址） （公司名称）的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 \*\*\*项目院内采购活动中一切与之相关的事宜。

授权日期： 至

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期 ：



**2020年1月1日以来同类项目经验情况一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **业主名称** | **项目名称** | **合同签订时间** | **业主单位**  **联系人及电话** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

注：2020年1月1日至今同类项目的业绩用户名单及证明材料（证明材料需提供合同复印件或中标通知书，并加盖公章）。

**公平竞争承诺书**

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与 项目名称 、 项目编号 的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

日期： 年 月 日

**关于资格和响应文件的声明函**

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院\*\*\*\*项目(项目编号：\*\*\*\*)，本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法、违规及刑事犯罪记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　 月　 日

## 第六部分 合同模板（成功报名后获取）