**南方医科大学第五附属医院**

**直饮水机维护保养服务项目**

**院内采购文件**

**项目编号：NYWYF20240024**

**日 期：2024年11月**

目 录

**[第一部分 报名邀请函 1](#_Toc14957)**

**[第二部分 采购需求 2](#_Toc1526)**

**[第三部分 资料整理注意事项 1](#_Toc2432)3**

**[第四部分 相关格式文件 1](#_Toc1634)4**

**[第五部分 合同模板（报名成功后获得） 2](#_Toc26773)8**

**[第一部分 报名邀请函](#_Toc17950)**

根据我院业务发展需要，现拟采购一家单位为医院提供直饮水机维护保养服务，现根据相关规定特此公告，欢迎符合条件的供应商参加。

1. **采购需求**

**1.项目编号：**NYWYF20240024

**2.项目名称：**南方医科大学第五附属医院直饮水机维护保养服务项目

**3.项目预算（限价）：**310800元/3年

**4.采购内容及要求：**详见第二部分采购需求。

**二、提供资料相关事项**

**1.报名截止时间：**2024年11月29日下午17点30分

**2.报名方式：**电子邮件报名。

**3.报名所需提供资料及要求：**详见附件3报名资料

**\*温馨告知：报名资料除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后，扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供报名资料一定要真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。**

**4.评审时间及地点：**待定（根据医院工作安排通知符合要求报名公司）

**三、供应商资格要求**

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，**需提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等）副本复印件,并加盖供应商公章；**

2.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，**需出具声明函，并加盖供应商公章；**

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一评审项目，**需出具声明函，并加盖供应商公章；**

4.本项目不接受联合体投标、分包、转包。**需出具声明函，并加盖供应商公章。**

**注：供应商若不能同时满足以上条件则视为投标参与无效。**（如发现提供虚假材料者，取消其参加评审资格和成交资格）

**五、联系方式**

莫老师：020-62236261（采购业务咨询） 邮箱：nywycgb@126.com

徐老师：020-62236148（项目需求咨询）

黄老师：020-62236105（投诉举报电话）

南方医科大学第五附属医院

2024年11月26日

**第二部分 采购需求**

**一、项目概况**

1.项目名称：南方医科大学第五附属医院直饮水机维护保养服务项目

2.项目类别：服务类

3.采购内容及用途：确定1家成交供应商为南方医科大学第五附属医院提供直饮水机维护保养服务。

4.项目预算（限价）：310800元/3年。

5.报价要求：

1.报价包含但不限于更换滤芯、日常上门维修费、维护保养、单个100元以下（含100元）零配件（详见表1）、水质检测费等，但不包含100元以上零配件及移装直饮水机费（详见表3），维保费用仅按滤芯实际更换数量结算，公司不再收取任何费用。单条滤芯限价不超过《表2：每台直饮水机每年更换的滤芯清单及限价表》中的单价限价。

2.单个100元以上零配件限价不超过《表3：直饮水机100元以上零配件及移装直饮水机限价清单》中的单价限价，100元以上零配件按实际更换数量结算。

**表1：含100元以内直饮水机配件清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **配件名称** | **型号** | **单位** | **适用机型** |
| 铜弯接 | 2分外牙转2分外牙 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 六角薄螺母 | 2分 材质：黄铜 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 铜三通 | 铜 宝塔三通（适配内径φ9mm的硅胶管） | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 起泡器过滤网 | 60-70目 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 放水电磁阀 | DC12V，0-0.03MPa，耐高温，直角，2分外牙出水口，DT90/DTB90系列专用 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 显示屏线束 | 长度1175mm | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 按键板4芯线 | DT90 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 硅胶管 | 白色半透硅胶管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 龙头出水嘴 | 6MM | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 电磁阀 | （进水阀、冷水路出水阀）DC12V | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快接电磁阀 | 3分快插 DC24V | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快接高压开关 | 科博 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快接低压开关 | 科博 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 液位探针低 | DT90-S | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 液位探针低 | DT90-M | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 液位探针高 | DT90-M | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 中间继电器 | 24V 10A 8个触角带底座 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| DT90感温探头1 | 线长900mm，颜色为蓝色，DT90系列专用 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| DT90感温探头2 | 线长900mm，颜色为黑色，DT90系列专用 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 三分密封圈转二分管膜壳接头 | D60N-M，3013膜壳用 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 白滤瓶 | 10寸2分 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 滤瓶 | 20寸，适用货号D994M、D994S（含O型圈不含滤芯盖） | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 滤瓶盖 | 三连体，适用货号D994M、D994S | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| O型圈 | 20寸三连体滤瓶用，适用货号D994M、D994S | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 滤芯盖组件 | （滤芯盖 螺纹接头 滑动圈 连接密封盖） | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| RO滤芯管 | 食品级PP，磁白色，筋位短， | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 三通球阀 | 4分铜镀铬 4分活接式内牙转3分球阀锁管转4分外牙（带硅胶垫片1个） | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 三分减压阀 | 三分减压阀 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快接压力桶球阀 | 2分内牙转2分快插 直角式 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| L型快接单向阀 | 2分两头快插 正向启动压力0.1-0.3Kg | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快接废水比 | 350cc/2分 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快接废水比 | 1500cc 2分快接 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 废水比 | 700cc 2分快插 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 硅胶管 | 长度60cm-内胆上水口到进水电磁阀 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 硅胶管 | 长度20cm-内胆出水口到开水出水电磁阀 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 硅胶管 | 9\*15mm长度93cm-内胆排气口到铜三通 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 硅胶管 | 长度30cm，铜三通到接水盘 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 硅胶管 | 长度30cm-内胆排水口到侧面钣金排水口 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 双圈·膜壳快插接头 | 双圈·膜壳快插接头 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 蓝卡 | 2分 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 蓝卡 | 3分 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| PE管 | 2分红色 | 米 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| PE管 | 2分蓝色 | 米 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| PE管 | 3分白色 | 米 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| PE管 | 2分白色 | 米 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 滤瓶扳手 | 20寸 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 膜壳扳手 | 2012型（50-150G的膜) | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 膜壳扳手 | D60N-M系列用 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 4分凸垫圈394A-4W | 4分耐温150℃ | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 特氟龙平垫圈 | 4分 耐温150℃ | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快插直通球阀 | 2分管\*2分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 波纹管 | 长900mm 两头4分锁母 带硅胶垫2个 | 根 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 波纹管 | 长1500mm 两头4分锁母 带硅胶垫2个 | 根 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 波纹管 | 长800mm 两头4分锁母 带硅胶垫2个 | 根 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 手动复位温控器 | 动作温度105±4℃ | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 保险丝组件 | 保险丝组件 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 漏电断路器 | 1P-C20A/45\*45mm 1P+N | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 滤瓶O型圈 | 商务机10寸外扣白滤瓶O型圈 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快插弯通 | 2分管转2分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 插杆正三通快接 | 2分管转2分插杆转2分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 插杆侧三通快接 | 2分插杆转2分管2分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| L型快接 | 2分插杆转2分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快插弯通 | 3分管转2分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 穿板快接 | 3分 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| L型快接 3 分插杆转3分管 | D402 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 宝塔三通1 | BSY-1907S-30，T型，等径，内径9mm，外径11mm，倒钩处13.3mm，横向长72mm，单侧长42mm | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快插外牙弯接 | 3分外牙转3分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快插直接 | 2分外牙转2分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快插内牙弯接 | 2分内牙转2分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快插弯接 | 2分外牙转2分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 穿板快接 | 2分 红色 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快插弯接 | 4分外牙转3分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 插杆正三通快接 | 3分管转2分插杆转3分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快插弯通 | 3分管转3分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| L型快接单向阀 | 2分两头快插 正向启动压力0.1-0.3Kg | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 快插三通 | 706、3分管转3分管转3分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| Y型快接三通 | 2分管转2分管转2分管 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |
| 船型开关 | 红色 高30x宽10x厚10mm 250V/16A 095用 | 个 | 碧水源DT90-S200、碧水源DT90-M400 |

 备注：各公司可以根据实际情况增加配件清单内容。

**表2：每台直饮水机每年更换的滤芯清单及限价表（如部分机器使用频率低，可延长滤芯更换周期，按实际更换数量结算）：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价限价****（元/支）** | **小计****（元）** | **说明** |
| 1 | 前置PP棉滤芯 | 支 | 4 | 47 | 188 | 每季度更换一次 |
| 2 | 后置PP棉滤芯 | 支 | 4 | 47 | 188 | 每季度更换一次 |
| 3 | 前置活性炭滤芯 | 支 | 4 | 47 | 188 | 每季度更换一次 |
| 4 | 后置活性炭滤芯 | 支 | 4 | 47 | 188 | 每季度更换一次 |
| 5 | RO反渗透滤芯（200加仑） | 支 | 2 | 324 | 648 | 每半年度更换一次 |
| 每台直饮水机每年更换滤芯合计金额（元） | 1400 |
| **74台饮水机合计：**103600元/年 |

**表3：直饮水机100元以上零配件及移装直饮水机限价清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 单价限价（元） |
| 1 | 增压泵 | 100G | 个 | 160 |
| 2 | 增压泵 | DC24V-2.2A 200G | 个 | 240 |
| 3 | 按键驱动板 | D99系列通用 | 个 | 101 |
| 4 | 按钮驱动板（童锁订制版） | 童锁订制版按钮驱动板，适用机型DT90系列 | 个 | 101 |
| 5 | 主板 | D99系列通用 | 个 | 128 |
| 6 | LED显示板 | D50升级款专用，多色LED显示屏 | 个 | 101 |
| 7 | 变压器 | 220V/30VA | 个 | 108 |
| 8 | 电源适配器 | 3A-DC24V 带圆形插端 扁形插头 | 个 | 104 |
| 9 | 紫外线杀菌灯 | 220V 10W，2分进出水口（过流式紫外线） | 个 | 224 |
| 10 | 紫外线杀菌灯管 | D60N系列用（紫外杀菌灯内部灯管） | 个 | 120 |
| 11 | 钢制压力桶 | 蓝色5GL | 个 | 260 |
| 12 | 塑料压力桶 | 3.0GL | 个 | 104 |
| 13 | 20寸，白滤瓶 | 20寸内扣 4分接口 | 个 | 101 |
| 14 | 三分减压阀 | 三分减压阀 | 个 | 101 |
| 15 | 顶盖 | 机器顶盖，适用于DT90-S100、DT90-S200 | 个 | 128 |
| 16 | 前面板 | 机器前面板，含玻璃及金属座，需组装好；适用于DT90-S100、DT90-S200 | 个 | 456 |
| 17 | 漏电保护插头 | 公牛16A漏电保护插头 | 个 | 120 |
| 18 | 前面板 | 机器前面板，含玻璃及金属座，需组装好；适用于DT90-M400 | 个 | 344 |
| 19 | 顶盖 | 机器顶盖，适用于DT90-M400 | 个 | 101 |
| 20 | 下面板 | 适用货号DT90-S100、DT90-S200 | 个 | 432 |
| 21 | 热胆 | 单独热胆（不含加热管、液位探针及温控探头），20L，壁厚0.8mm，适用机型DT90-S100，DT90-S200 | 个 | 541 |
| 22 | 热胆 | 单独热胆（不含加热管、液位探针及温控探头），60L，壁厚0.8mm，适用机型DT90-M400 | 个 | 757 |
| 23 | 前面板（童锁订制版） | 童锁订制版机器前面板，含玻璃及金属座，需组装好；适用于DT90-S100、DT90-S200 | 个 | 700 |
| 24 | 前面板（童锁订制版） | 童锁订制版机器前面板，含玻璃及金属座，需组装好；适用于 | 个 | 780 |
| 25 | 水篦子（S200） | BSY-DT90-S100-B-011/361\*140 | 个 | 101 |
| 26 | 水篦子（M400） | BSY-DT90-M400-B-006/508\*138 | 个 | 101 |
| 27 | 左侧板 | BSY-DT90-M400-B-003,详细尺寸见图纸 | 个 | 480 |
| 28 | 增压泵 | 200G,三角洲 | 个 | 250 |
| 29 | 移装直饮水机 | 含所需配件 | 台 | 150 |

**二、服务期限：**自合同签订之日起3年

**三、服务地点：**院方指定地点，具体分布详见表4。

**表4：各科室直饮水机配置清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 楼层 | 科室 | 台 | 品牌 |
| 云星楼 | 一、二层 | 健康管理科 | 4 | 碧水源DT90-S200 |
| 三、四层 | 口腔科  | 2 | 碧水源DT90-S200 |
| 医技楼 | 一层 | 急诊科 | 2 | 碧水源DT90-S200 |
| 急诊科大厅 | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 影像科 | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 二层 | 检验科 | 2 | 碧水源DT90-S200 |
| 超声医学科 | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 急诊儿科（夜诊） | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 四层 | 中心实验室 | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 信息科 | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 五层 | 手术室、麻醉科 | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 重症医学科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 六层 | 总务科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 核医学楼 | 负一层 | 肿瘤与放疗科 | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 二层 | 肿瘤与放疗科 | 2 | 碧水源DT90-S200 |
| 二层 | 核医学科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 外科楼 | 一层 | 康复科 | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 二层 | 感染科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 三层 | 耳鼻喉科、眼科、口腔科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 四层 | 普外科、肝胆乳腺外科 | 2 | 碧水源DT90-M400 |
| 五层 | 神经外科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 神经外科（NSICU） | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 六层 | 胸外泌尿科、介入科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 七层 | 创伤骨科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 八层 | 关节外科、脊柱外科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 内科楼 | 一层 | 介入诊疗科 | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 供应室 | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 二层 | 中医老年科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 三层 | 消化内科、皮肤科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 营养科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 四层 | 心内一区 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 五层 | 神经内科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 神经内科CCU | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 六层 | 肿瘤科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 七层 | 心内二区 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 八层 | 呼吸内科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 呼吸内科RICU | 1 | 碧水源DT90-S200 |
| 妇儿楼 | 二层 | 妇科一区 | 2 | 碧水源DT90-M400 |
| 三层 | 普儿科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 四层 | 新生儿科、PICU | 2 | 碧水源DT90-M400 |
| 五层 | 产前区 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 产前区 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 六层 | 产后一区 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 七层 | 产后二区 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 八层 | 肾内科内分泌科 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 营养楼 | 二层 | 食堂大厅 | 1 | 碧水源DT90-M400 |
| 门诊楼及感染楼 | 全部旧机器 | 注射室 | 16 | 碧水源DT90-S200 |
| 风云岭美食村宿舍 | 全部 | 学生宿舍 | 2 | 碧水源 DT90-S200 |
| **合计（台）** | **74** |

**四、付款方式**

合同签订后，公司按要求对院方直饮水机和滤芯进行定期检查、更换滤芯，公司需每季度统计更换的滤芯数量及明细清单同院方确认，经院方确认无误后，公司开具正式增值税发票交院方，院方在收到发票后三个月内付款。

**五、履约保证金**

大写人民币壹万元整(￥10000.00)，公司在签订合同前交给院方，合同期满后无违约责任及争议，30天内无息退还给公司。如公司违约造成的损失超过履约保证金总额，院方可从未支付的费用中直接扣除公司应当支付的违约金、赔偿金等。

**六、维修保养内容**

1.更换频率：前置/后置PP棉滤芯、前置/后置活性炭滤芯每3个月全部更换一次，RO反渗透膜滤芯每6个月更换一次，如部分机器使用频率低，可延长滤芯更换周期。

★2.公司提供的滤芯必须与院方直饮水机设备完全匹配并适用。**（提供承诺函）**

3.更换滤芯要求：必须保证直饮水机的滤芯及配件为原厂全新合格产品，符合国家强制标准及行业标准，保证货品无法律权利及实体意义上瑕疵存在。

4.内部机件调整清理,过滤器清洗。

5.外观维护，排水系统保持畅通。

6.公司提供全年365天\*24小时维修服务，需开通专人售后维护服务热线，公司须在接到院方的服务通知后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，公司须免费提供同档次的设备予院方临时使用。

7.公司保证向院方提供每月上门检查1次直饮水机（74台），每季度清洗至少1次直饮水机（74台），同时做好检查、清洗台账，台账交给院方存档。

8.公司每年至少提供2次水质抽样检测（上半年1次、下半年1次），每次水质检测需与院方共同随机选择不少于3台直饮水机的样水，送第三方机构检测并出具第三方检测合格报告交院方存档，检测费等一切费用由公司承担。

9.公司指派人员应严格按标准程序和院方的要求对饮水机进行保养、维修工作，保证饮水机经保养维修后合乎规定质量。如果因公司的人员疏忽或操作不当引致的故障，则由公司免费进行及时维修（含配件更换费用）。

10.公司指派人员在保养维修时，应严格遵循工作规程，确保人员工作安全，保养期间发生侵害他人权利事宜，均应由公司负责赔偿。公司指派人员的上班交通费、其他社保等福利及人员安全由公司负全责。

11.临时叫修如需更换零件及滤水芯均需用原厂产品。单个100元以下（含100元）零配件由公司免费提供并维修，100元以上零配件由公司出具维修报价单，经院方审核确认后进行维修。更换的零配件质保期1年，更换零配件后1年内出现相同零部件的损坏，由公司承担维修更换零配件，费用由公司承担。

12.公司保证为履行本项目所提供的饮水机滤芯及零配件均为原厂全新合格产品，符合国家强制标准及行业标准，如因公司所提供的滤芯、零配件质量不达标，导致直饮水机无法正常工作或水质不达标，由此造成的损失及相关责任由公司承担。

13.公司在维修过程中如有以次充好或恶意欺骗的行为，经证实后，院方扣除全额履约保证金，所受一切损失概由公司负责赔偿。

14.公司如未按照院方规定保养、维修，或保养、维修不良致使院方蒙受损失的。院方所受一切损失，一概由公司负责赔偿。

15.直饮水机滤芯须定期检查，定期更换，以保障饮水质量。质量不合格一律立即更换。

**七、维保人员要求**

1)直饮水机维保人员必须为公司工作人员（提供社保缴纳证明），院方对公司指派人员如有不满意或如公司指派人员不称职，院方可要求公司立即更换指派人员，达到满意为止。公司应立即按院方要求更换维保人员，并不得借故向院方要求赔偿损失。

2)维保人员需已办理在有效期内的《健康证明》，持证上岗。公司需将维保人员的身份证复印件和健康证复印件交院方备案,维保人员在工作期间必须佩带工作证。

3)公司配置的维保人员需具备直饮水机维保经验，维保人员应相对固定，熟悉医院直饮水机位置分布情况，服务期间如有更换人员，需提前1个月告知院方。

**八、维护保养项目要求**

1.维护保养标准：公司应按国家行业和操作规程及本合同维保工作内容和具体要求，及时完成各项维护、消毒及更换后废料清运等进行维护保养服务工作。直饮水机设备维护保养后应达到《生活饮用水卫生监督管理办法》等相关规范和标准要求，供应水质应达国家标准。

2.公司在维护服务过程中，如院方提供的资料不明确时可向院方提出书面报告。

3.公司根据维保工作需要必须提前向院方和对应科室告知有关注意事项和准备工作。

4.公司应按时向院方提供维保工作记录等书面资料，做好更换滤芯台账，且每次更换需院方人员签字确认，台账需一式二份，其中一份交院方存档。更换滤芯及零配件时需拍照记录并交院方存档。

5.公司如要对直饮水机设备进行改动，必须向院方提出书面申请，经院方同意后方可实施。

6.公司指派到场维修人员必须严格遵守院方的规章制度，及服从院方授权人员的管理。如有违反，院方保留追究公司相关责任的权利。

7.公司需在确定直饮水机出现故障无法在短期内修复时，需向院方对应科室提供相应数量且符合本合同约定质量要求的备用直饮水机直至故障水机修复或院方重新采购直饮水机为止，以满足在院人员每天的饮用水需求。

8.当发生影响水质的突发性公共事件时，公司应按法定程序及时报告，并配合有关部门做好相关处置工作。待事件排除后，检测直饮水机出水水质达标后方可恢复供水，并向当地卫生行政部门报告情况。

9.公司向院方提供本项目的具体服务方案(含人员配置)、服务承诺书(服务承诺不能低于采购文件)和突发事件应急方案。

10.公司未能按期进行检查、更换滤芯，院方有权另行委托第三方完成此项工作，所需费用由公司负担。

**九、违约责任与赔偿损失**

1.在服务期内，如出现公司维保服务不到位而导致有院方院区内因直饮水机供水出现相关安全责任事故而被行政职能部门认定为公司责任的，院方有权立即解除合作，取消公司服务资格，扣除全额履约保证金，同时公司应向院方支付相当于本合同总价5%的违约金，并承担由此造成的一切损失和责任（如赔付责任）等。

2.公司对院方提供的服务不符合采购文件规定、响应文件承诺的，院方均有权要求公司限期整改，两次整改仍无法达到上述要求的，院方有权立即解除合作，取消公司服务资格，同时公司还应向院方支付相当于本合同总价5%的违约金。

3.公司未能按本合同及与院方签署的服务合同约定的时间为院方提供服务，从逾期之日起每日本合同总价的千分之三向院方支付违约金；逾期15日以上的，院方有权立即解除本合同，取消公司服务资格，并扣除全额履约保证金。

4.服务期内，如发现公司未按要求做水质检测报告，发现1次未做水质检测扣除3000元，发现2次（含2次）院方有权解除合同，造成的损失由公司承担，同时扣除全额履约保证金。

**备注：**

1.标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须按采购文件要求进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未按采购文件要求响应或不满足，将按无效投标处理。

2.标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

3.成交原则：根据评审标准按综合评分法进行评审，按其评审总得分由高到低顺序排列评分情况，排名第一的供应商为第一成交候选人。

4.报价要求：本项目采用多轮次报价，各供应商现场再次统一填写报价表。

5.供应商有下列情形之一的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与其他供应商或者采购机构恶意串通围标的；

（4）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（5）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（6）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（7）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或磋商、询价时的承诺的或提供假冒伪劣产品的；

（9）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（10）向采购人、采购机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（11）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（12）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

**第三部分** **资料整理注意事项**

1.供应商在报名资料的基础上，根据采购文件第四部分相关格式目录内容完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

**2.响应文件除封面外，其他材料须双面打印，打印出来的资料盖章后扫描成PDF版，各报名供应商应确保所提供响应文件资料一定要真实、完整、清晰可辨，响应文件模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。**

3.响应文件需要一正六副共7份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

4.所有响应文件须密封在一个不透明的外层封装中；并在封口位置处加盖公章，如因响应文件未密封导致不能进入磋商环节者，一切后果由供应商自负。

5.供应商携带密封的响应文件参加院内采购评审会议。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

##

## 第四部分 相关格式文件

**封面模板**

**南方医科大学第五附属医院**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*采购项目**

**响应文件**

项目编号：

公司名称：

业务代表：

联系电话：

联系邮箱：

日 期：

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **页码范围** |
| 1 | 封面（详见相关格式文件） | / |
| 2 | 目录（详见相关格式文件） | / |
| 3 | 评分自查表 （报名成功后获得） | 第( )页 |
| 4 | 用户需求偏离表（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 5 | 供应商营业执照（提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章） | 第( )页 |
| 6 | 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 7 | 供应商法定代表人授权委托书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 8 | 本项目不接受联合体，不允许分包、转包。（需提供承诺函，承诺函必须包含相关文字内容，格式自拟，并加盖供应商公司公章） | 第( )页 |
| 9 | 报价表 | 第( )页 |
| 10 | 公司简介（格式自拟） | 第( )页 |
| 11 | 服务方案（含人员配置等内容）（格式自拟） | 第( )页 |
| 12 | 突发事件应急方案（格式自拟） | 第( )页 |
| 13 | ★**公司提供的滤芯必须与院方直饮水机设备完全匹配并适用（提供承诺函，包含以上文字，格式自拟，并加盖供应商公章）** | 第( )页 |
| 14 | 服务承诺书(服务承诺不能低于采购文件)（格式自拟） | 第( )页 |
| 15 | 2021年1月1日以来同类项目业绩（需提供中标/成交通知书或合同关键页复印件，并加盖供应商公章） | 第( )页 |
| 16 | 2021年1月1日至今业主使用所投滤芯的直饮水机样水第三方检测合格报告（需提供第三方检测合格报告复印件，并加盖供应商公章） | 第( )页 |
| 17 | 公平竞争承诺书（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 18 | 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件） | 第( )页 |
| 19 | 公司认为需补充的相关资格文件或证明（格式自拟） | 第( )页 |

**▲供应商应根据所投产品/服务的情况逐项如实填写“用户需求响应偏离表”并作为供应商评分的重要依据。如不按所投产品/服务实际响应情况填写或不填写，视为不符合采购文件要求，对应技术参数和商务参数不得分，由此产生的不良后果由供应商自行负责。**

**无偏离：所投产品/服务响应采购文件需求；**

**正偏离：所投产品/服务优于/高于采购文件需求；**

**负偏离：所投产品/服务不符合采购文件需求。**

**用户需求偏离表**

**一、“★”号条款**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**二、报价要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**三、付款方式**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**四、履约保证金**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**五、维修保养内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**六、维保人员要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**七、维护保养项目要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**八、违约责任与赔偿损失**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**九、合同条款**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**十、含100元以内直饮水机配件清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**十一、其他**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

**总报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务内容** | **名称** | **折扣率** | **报价情况** | **备注** |
| 南方医科大学第五附属医院直饮水机维护保养服务项目 | 74台3年直饮水机更换滤芯费用 |  % | 大写：小写：￥  | 服务期三年 |
| 直饮水机100元以上零配件及移装直饮水机费用 |  % | 大写：小写：￥  |

**备注：**

**1.温馨提示（金额大写）**：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

2.报价说明：

（1）本项目的报价方式为折扣率报价。例如：报七折，则填写70.00%。折扣率不能为0%，采购人不接受任何有选择的报价。

（2）供应商以采购人发布的表2《每台直饮水机每年更换的滤芯清单及限价表》和表3《直饮水机100元以上零配件及移装直饮水机限价清单》的单价限价为基准，报出统一的折扣率，该折扣率为所有服务项目统一一致的报价折扣率，即所有服务项目结算时按此折扣率结算。**即单个服务项目结算价=单个服务项目单价限价×折扣率×实际数量。**

（3）报价包含但不限于更换滤芯、日常上门维修费、维护保养、单个100元以下（含100元）零配件（详见表1）、水质检测费等，但不包含100元以上零配件及移装直饮水机费（详见表3），维保费用仅按滤芯实际更换数量结算，公司不再收取任何费用。

（4）金额小写保留2位小数。

3.项目承诺：

3.1应急响应时间：接到院方的服务通知， 小时内响应， 小时内到达现场， 小时内处理完毕。若在规定时间内仍未能有效解决，公司须免费提供同档次的设备予院方临时使用；

3.2其他承诺：

公司名称（加盖公章）：

公司法定代表人或授权代表签名：

日 期： 年 月 日

**表5：直饮水机更换滤芯费用报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价限价（元/支）** | **单价报价****（元/支）** | **单价报价小计（元）** | **说明** |
| 1 | 前置PP棉滤芯 | 支 | 4 | 47 |  |  | 每季度更换一次 |
| 2 | 后置PP棉滤芯 | 支 | 4 | 47 |  |  | 每季度更换一次 |
| 3 | 前置活性炭滤芯 | 支 | 4 | 47 |  |  | 每季度更换一次 |
| 4 | 后置活性炭滤芯 | 支 | 4 | 47 |  |  | 每季度更换一次 |
| 5 | RO反渗透滤芯（200加仑） | 支 | 2 | 324 |  |  | 每半年度更换一次 |
| 每台直饮水机每年更换滤芯费用报价合计（元） |  |
| **74台饮水机合计：** 元/年， 元/3年  |

**备注：单价报价、单价报价小计、单价报价合计、每台每年更换滤芯费用报价合计、74台饮水机合计均保留两位小数点。**

**表6：直饮水机100元以上零配件及移装直饮水机费用表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 单价限价（元） | 单价报价（元） |
| 1 | 增压泵 | 100G | 个 | 160 |  |
| 2 | 增压泵 | DC24V-2.2A 200G | 个 | 240 |  |
| 3 | 按键驱动板 | D99系列通用 | 个 | 101 |  |
| 4 | 按钮驱动板（童锁订制版） | 童锁订制版按钮驱动板，适用机型DT90系列 | 个 | 101 |  |
| 5 | 主板 | D99系列通用 | 个 | 128 |  |
| 6 | LED显示板 | D50升级款专用，多色LED显示屏 | 个 | 101 |  |
| 7 | 变压器 | 220V/30VA | 个 | 108 |  |
| 8 | 电源适配器 | 3A-DC24V 带圆形插端 扁形插头 | 个 | 104 |  |
| 9 | 紫外线杀菌灯 | 220V 10W，2分进出水口（过流式紫外线） | 个 | 224 |  |
| 10 | 紫外线杀菌灯管 | D60N系列用（紫外杀菌灯内部灯管） | 个 | 120 |  |
| 11 | 钢制压力桶 | 蓝色5GL | 个 | 260 |  |
| 12 | 塑料压力桶 | 3.0GL | 个 | 104 |  |
| 13 | 20寸，白滤瓶 | 20寸内扣 4分接口 | 个 | 101 |  |
| 14 | 三分减压阀 | 三分减压阀 | 个 | 101 |  |
| 15 | 顶盖 | 机器顶盖，适用于DT90-S100、DT90-S200 | 个 | 128 |  |
| 16 | 前面板 | 机器前面板，含玻璃及金属座，需组装好；适用于DT90-S100、DT90-S200 | 个 | 456 |  |
| 17 | 漏电保护插头 | 公牛16A漏电保护插头 | 个 | 120 |  |
| 18 | 前面板 | 机器前面板，含玻璃及金属座，需组装好；适用于DT90-M400 | 个 | 344 |  |
| 19 | 顶盖 | 机器顶盖，适用于DT90-M400 | 个 | 101 |  |
| 20 | 下面板 | 适用货号DT90-S100、DT90-S200 | 个 | 432 |  |
| 21 | 热胆 | 单独热胆（不含加热管、液位探针及温控探头），20L，壁厚0.8mm，适用机型DT90-S100，DT90-S200 | 个 | 541 |  |
| 22 | 热胆 | 单独热胆（不含加热管、液位探针及温控探头），60L，壁厚0.8mm，适用机型DT90-M400 | 个 | 757 |  |
| 23 | 前面板（童锁订制版） | 童锁订制版机器前面板，含玻璃及金属座，需组装好；适用于DT90-S100、DT90-S200 | 个 | 700 |  |
| 24 | 前面板（童锁订制版） | 童锁订制版机器前面板，含玻璃及金属座，需组装好；适用于 | 个 | 780 |  |
| 25 | 水篦子（S200） | BSY-DT90-S100-B-011/361\*140 | 个 | 101 |  |
| 26 | 水篦子（M400） | BSY-DT90-M400-B-006/508\*138 | 个 | 101 |  |
| 27 | 左侧板 | BSY-DT90-M400-B-003,详细尺寸见图纸 | 个 | 480 |  |
| 28 | 增压泵 | 200G,三角洲 | 个 | 250 |  |
| 29 | 移装直饮水机 | 含所需配件 | 台 | 150 |  |
| **单价报价合计（元）** |  |

**备注：单价报价、单价报价合计均保留两位小数点。**

**法定代表人资格证明书**

兹证明， 同志， （性别），现任我司 职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

公司法定代表人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期：

 

**法定代表人授权委托书**

**本授权书声明：**

注册于 （营业执照住所地址） （公司名称）的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 \*\*\*项目院内采购活动中一切与之相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

公司法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（加盖公章）：

日期 ：



**2021年1月1日以来同类项目经验情况一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **业主名称** | **项目名称** | **合同签订时间** | **业主单位****联系人及电话** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

注：2021年至今同类项目的业绩用户名单及证明材料（证明材料需提供中标/成交通知书或合同关键页复印件，并加盖供应商公章）

**公平竞争承诺书**

**南方医科大学第五附属医院：**

本公司愿接受贵单位邀请，积极参加\*\*\*\*\*\*\*项目（项目编号：\*\*\*\*\*\*） 的采购活动。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我方郑重承诺：

1.遵守贵单位就项目采购所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《响应文件》中相关资料与描述真实有效。

2.坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他参与人情况及其信息。

3.保证不私下接触贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导。

4.保证不对贵单位负责采购组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

5.除贵院公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式刺探或意图刺探贵司采购信息及其进展。

6.保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

7.保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则愿意承担相应的法律责任。

8.如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵院取消资格等处罚措施，并对贵院因此所受损失进行全额赔偿。

9.如贵院负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵院监察部门进行举报。

特此承诺。

 公司名称（盖章）：

公司法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

 日 期： 年    月    日

**关于资格和响应文件的声明函**

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵方院内采购项目名称：南方医科大学第五附属医院\*\*\*\*项目(项目编号：\*\*\*\*)，本签字人愿意参加本项目的院内采购活动，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并作出如下声明：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方不存在以下情况：以联合体形式参加本项目院内采购活动；

6.我方不存在以下情况：以分包、转包形式参加本项目院内采购活动；

7.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法、违规及刑事犯罪记录；

8.我方不存在以下情况：法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本采购项目的院内采购活动；

9.我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

10.我方为本次磋商所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

公司名称（盖章）：

公司代表人（或法定代表人授权代表）（签字或盖章）：

日期：　　年　 月　 日

##  合同模板（报名成功后获得）